由于CCP协议中包含大量可选功能，故我对下位机中CCP标定的具体细节需要沟通一下。

特别是如何获得标定权限、在线刷新的权限有一些疑问。请对下位机CCP标定的流程做系统的介绍和接口说明。

我以前做的标定流程是发送CONNECT—写MTA地址—写入数据—设置用户会话状态为开始标定—DISCONNECT。中间有验证标定权限、计算密钥等功能我是关闭的，如果下位机打算启动此功能和其他相关功能需要提供密钥算法。

另外boot相关的接口也需要详细的文档说明（主要是发送时序数据包大小等内容）。